Настройка точек доступа (APN) для Android для основных операторов, работающих на территории России.

Данная настройка обеспечивает доступ в Internet на устройствах на базе ОС Android с помощью встроенного модуля 3G/EDGE/GSM.

Настройка MMS не рассматривается. Для корректной настройки MMS на устройствах с ОС Android обращайтесь в техническую поддержку вашего мобильного оператора.

Перед настройкой устройства убедитесь, что услуга передачи данных подключена и активирована, а также на балансе достаточно средств.

Внимание, за передачу данных по сетям мобильного оператора взымается плата, в соответствии с Вашим тарифным планом.

При нахождении в междугороднем или международном роуминге тарификация за передачу данных может быть значительно выше, чем по условиям Вашего тарифного плана.

Для настройки проделайте следующую процедуру:

1. Запустите приложение «Настройки»

2. Выберите «Беспроводные сети»

3. Выберите «Мобильная сеть»

4. Выберите «Точки доступа (APN)»

5. Нажмите кнопку MENU и выберите «Новая точка доступа»

6. Далее, вводите настройки вашего мобильного оператора.

МТС

Имя: любое, например "МТС-Интернет"

APN: internet.mts.ru

Прокси: не задано

Порт: не задано

Логин: mts

Пароль: mts

Сервер: не задано

MMSC: не задано

Прокси MMS: не задано

Порт MMS: не задано

МCС: 250

MNC: 01

Тип аутентификации: не задано

Тип APN: default,supl

Протокол APN (если настройка присутствует): IPv4

Билайн

Имя: любое, например "Билайн-Интернет"

APN: internet.beeline.ru

Прокси: не задано

Порт: не задано

Логин: beeline

Пароль: beeline

Сервер: не задано

MMSC: не задано

Прокси MMS: не задано

Порт MMS: не задано

МCС: 250

MNC: 99

Тип аутентификации: не задано

Тип APN: default,supl

Протокол APN (если настройка присутствует): IPv4

Мегафон

Имя: любое, например "Мегафон-Интернет"

APN: internet

Прокси: не задано

Порт: не задано

Логин: gdata (либо отсутствует)

Пароль: gdata (либо отсутствует)

Сервер: не задано

MMSC: не задано

Прокси MMS: не задано

Порт MMS: не задано

МCС: 250

MNC: 02

Тип аутентификации: не задано

Тип APN: default,supl

Протокол APN (если настройка присутствует): IPv4

7. После этого нажмите “MENU” и выберите пункт “Сохранить”.

8. Затем необходимо сделать эту настройку активной, отметив ее. В некоторых случаях может потребоваться перезагрузка устройства (выключение и включение заново).

Если все сделано правильно, в статусной строке появляется иконка с одним из символов: G, E, H или 3G, и двумя стрелками, показывающими направление передачи данных.

Внимание: при подключении к сети Wi-Fi передача данных по сети мобильного оператора прекращается и данная иконка исчезает.
